| **Section/Description** | **Numéro d`Article de l`EDB** | **Méthode de Notation** | **Score** | **Référence dans l`Offre Téchnique**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Exigences particulières des systèmes de répéteur numériques véhiculaire P25 |
| 9.2 Fonctionnalité du système de répéteurs numériques véhiculaire |
| De préférence, le DVRS devrait prendre en charge l’inscription et l’annulation de l’inscription automatiques du poste radio portatif DVRS au réseau radio, au moment de la sélection du groupe d’appel DVR sur un appareil portatif DVRS . | 9.2.8 | **5 points** attribués si le DVRS prend en charge l’inscription et l’annulation de l’inscription automatiques du poste radio portatif DVRS au réseau radio, au moment de la sélection du groupe d’appel DVR sur un appareil portatif DVRS .**0 points** attribués si le DVRS ne prend pas en charge l’inscription et l’annulation de l’inscription automatiques du poste radio portatif DVRS au réseau radio, au moment de la sélection du groupe d’appel DVR sur un appareil portatif DVRS . |  |  |
| **Score d’Article (Pts. Max 5):** |  |
| De préférence, le poste radio portatif DVRS devrait être en mesure de recevoir les messages « Fonctionnement sans risque de panne brutale », « Hors de portée » et « État de la transmission du système à ressources partagées » lors d’un fonctionnement à l’aide du DVRS . | 9.2.12 | **5 points** attribués si le poste radio portatif DVRS est en mesure de recevoir les messages « Fonctionnement sans risque de panne brutale », « Hors de portée » et « État de la transmission du système à ressources partagées » lors d’un fonctionnement à l’aide du DVRS .**0 points** attribués si le poste radio portatif DVRS n’est pas en mesure de recevoir les messages « Fonctionnement sans risque de panne brutale », « Hors de portée » et « État de la transmission du système à ressources partagées » lors d’un fonctionnement à l’aide du DVRS . |  |  |
| **Score d’Article (Pts. Max 5):** |  |
| De préférence, le poste radio portatif DVRS devrait recevoir une indication du DVR lorsque celui‑ci fonctionne au mode « autonome » (aucune connexion au réseau radio). | 9.2.13 | **5 points** attribués si le poste radio portatif DVRS recoit une indication du DVR lorsque celui‑ci fonctionne au mode « autonome » (aucune connexion au réseau radio).**0 points** attribués si le poste radio portatif DVRS ne recoit pas une indication du DVR lorsque celui‑ci fonctionne au mode « autonome » (aucune connexion au réseau radio). |  |  |
| **Score d’Article (Pts. Max 5):** |  |
| De préférence, le DVRS devrait permettre le passage de trafic OTAR P25 entre le poste radio portatif DVRS et le réseau radio. | 9.2.16 | **10 points** attribués si le DVRS permet le passage de trafic OTAR P25 entre le poste radio portatif DVRS et le réseau radio.**0 points** attribués si le DVRS ne permet pas le passage de trafic OTAR P25 entre le poste radio portatif DVRS et le réseau radio. |  |  |
| **Score d’Article (Pts. Max 10):** |  |
| TOTAL: |  | 25 POINTS DISPONIBLE |  |  |